*********************************
*			        *
*     SBB Be6/8 II	 	*
*       Cabview			*
*        MadMike 2001 		*
*    thefarm@t-online.de	*
*      29.09.01 23:00 CET   	*
*                               *
*********************************

Die Be 6/8 normal installieren.

Den Inhalt dieses Zips einfach in das Verzeichniss /BE68/CAPVIEW entpacken

Wenn sich im CAPVIEW Verzeichniss bereits die Dateien des Acela befinden, 
diese löschen und den Inhalt des Zips hinein. 

das Verzeichniss SOUND kommt unverändert vom Acela


MadMike

http://www.mikemad.de/msts.htm

